2008년 중소기업기술혁신개발사업

전략과제(우수특허과제)

공고과제 목록 및 RFP

2007. 12

목 차

(우수특허과제 총 89개 과제)

1. 다출원기술과제 (53개)			-----------------	1
□ 기계소재(16개)	---------------------			3
□ 화학환경(17개)	---------------------			11
□ 전기전자(14개)	---------------------			19
□ 정보통신(6개)	---------------------			26
2. 수요조사과제 (36개)			-----------------	30
□ 기계소재(14개)		---------------------		31
□ 화학환경(7개)		---------------------		38
□ 전기전자(9개)		---------------------		41
□ 정보통신(4개)		---------------------		46

1. 다출원기술과제 (53개)

번호	기술분야	과제명 (IPC)
1	기계소재-ME001	열 전도율, 내압등이 향상된 고효율 경량 열교환기 제조기술(F24F, F28F)
2	기계소재-ME002	온실가스 저감을 위한 고효율, 친환경 냉난방시스템 개발 (F25B)
3	기계소재-ME003	초음파를 이용한 오폐수 슬러지 감량 처리시스템 개발(C02F, C04B)
4	기계소재-ME004	층간소음저감을 위한 흡음(차음)시스템 개발 (B32B, C04B, E04F)
5	기계소재-ME005	집진효율이 우수한 자동차용 항균필터개발 (B01D, F24F)
6	기계소재-ME006	고강성․저진동의 차량용 신축 샤프트 개발 (B62D)
7	기계소재-ME007	K-Type형 이중복합관 및 JOINT 개발 (B29C, F16L)
8	기계소재-ME008	저소음․고효율 산업용 진공펌프 개발 (F04B, F04C, F04D)
9	기계소재-ME009	산화 알루미늄 나노소재 개발 (C22C, C23C)
10	기계소재-ME010	산업기계용 초정밀 위치제어시스템 개발 (G05D, G05B)
11	기계소재-ME011	교통재해 예방 안전관재용 장치개발(G08G, E01F, B60R)
12	기계소재-ME012	인체부착용 의공학 제품개발 (A61C)
13	기계소재-ME013	산업용 정밀기계의 공정제어시스템 개발 (F16D, F16H)
14	기계소재-ME014	산업용기계의 고효율․저소음 동력전달시스템 개발(G06F)
15	기계소재-ME015	광전변환효율을 높인 태양광 모듈 제조 기술 (H01L)
16	기계소재-ME016	공기이송(Air lift)방식의 이송시스템 개발 (B02C, B65G, B65F)
17	화학환경-CH001	유해성 폐기물의 안전처리 및 재활용 기술 (F23G, G21F)
18	화학환경-CH002	유무기 발광물질의 합성기술개발 (C09K, H01L)
19	화학환경-CH003	바이오에너지를 이용한 기술개발 (C10L, C12M)
20	화학환경-CH004	기능성 전통식품의 상용화 제품개발 (A21C, A23L)
21	화학환경-CH005	고탄성 골프관련 재료 및 신소재 개발 (A63B, A43B)
22	화학환경-CH006	하이브리드 자동차용 리튬 2차전지 개발기술 (H01M, F02D)
23	화학환경-CH007	생물학적 유해물질 처리기술 (C02F, B01D)
24	화학환경-CH008	DNA 정량검출이 가능한 분석용 키트 개발 (C12N)
25	화학환경-CH009	악취저감 바이오필터 개발 (C08J)
26	화학환경-CH010	환경친화적 알루미늄 리사이클링((Recycling) 기술개발 (B09B)
27	화학환경-CH011	전자제품용 충격흡수제 개발 (C08L)
28	화학환경-CH012	전자제품용 하이테크 가황고무개발 (C08L, C08C)
29	화학환경-CH013	의료용 세라믹 고분자 접착제 개발 (C04B, C01B)
30	화학환경-CH014	분섬사와 마이크로화이버를 이용한 직물 개발 (D02G, D01D)
31	화학환경-CH015	하수역류방지용 하수구조체 개발(E03C, E03F)
32	화학환경-CH016	친환경 무용제형 점착제 개발 (C08L, C09J)
33	화학환경-CH017	성형용 이형제의 Coating 기술 개발 (C09K, B29C, C08G)

번호	기술분야	과제명(IPC)
34	전기전자-EL001	광 반도체 소자 및 부품 개발 (H01L)
35	전기전자-EL002	반도체 처리 공정 및 테스트 장비 개발 (H01L)
36	전기전자-EL003	SoC 설계 및 제조 기술 (G06F, H01L)
37	전기전자-EL004	산업용/의료용 방사선/적외선 측정 장치 개발 (A61B, G01T)
38	전기전자-EL005	광신호처리 관련 부품 개발 (G11B, H04B)
39	전기전자-EL006	진단목적의 생체신호처리 장치 개발 (A61B)
40-	전기전자-EL007	바이오칩 성능 향상 및 진단시스템 개발 (G01N)
41	전기전자-EL008	OLED/LED 의 성능향상 제조 기술 개발 (H05B, H01L)
42	전기전자-EL009	전도성 금속재료를 이용한 전자파 차폐 기술 개발 (H05K, B32B)
43	전기전자-EL010	근거리 위치추적/인식 시스템 개발 (H04B, G06F)
44	전기전자-EL011	디스플레이 전공정 장비 개발 (H01J, G02F)
45	전기전자-EL012	유기 태양전지의 설계 및 제조 관련 기술 개발 (H01L)
46	전기전자-EL013	전기설비의 고장위치 진단 장치 개발 (G01R)
47	전기전자-EL014	전자기기의 대기전력 저감 기술 개발 (H02M, H04N)
48	정보통신-IT001	음성인식 및 오감센서를 활용한 인터페이스 기술 (G06F, H04N)
49	정보통신-IT002	휴대폰 카메라 모듈, 센서, 구동칩, 이미지 신호처리 기술개발 (H04N, H01L)
50	정보통신-IT003	전자기기 원격제어를 통한 모니터링 장치 개발 (H04Q, G06F)
51	정보통신-IT004	RFID를 활용한 헬스케어 시스템 개발 (G06K, H04B)
52	정보통신-IT005	비휘발성 메모리 설계 기술 개발 (G11C, G06F)
53	정보통신-IT006	방송/DTV 송수신 시스템 관련 장비 개발 (H04N)

※ RFP

분류번호	기계소재-ME001	IPC(국제특허분류)	F24F, F28F
과제명	열 전도율, 내압등이 향상된 고효율 경량 열교환기 제조기술
기술개발의 중요성	o 열교환기는 온도가 높은 유체로부터 전열벽(傳熱壁)을 통해서 온도가 낮은 유체에 열을 전달하는 장치이며 최근 산업분야 일반, 난방, 공기조화, 동력 발생, 폐열회수 등에 매우 광범위하게 활용되고 있음 o 열교환기에 대한 연구는 열교환 시스템 연구에 의한 소형화, 에너지 절약을 위한 고효율화, 수송기기의 경량화 추세에 응하여 증가하고 있으므로 기술개발이 필요
기술개발의 목표	o 기존제품대비 소형화, 경량화, 열전도율상승, 고성능, 내압 등이 차별화된 열교환기 제조
기술개발의 내용	o 에어컨, 냉장고, 냉동기, 자동차 등의 수송기기, 일반 산업용 열교환 시스템에 적용되는 방열기 관련 및 부품관련 기술개발 o 열전도율, 열효율, 내압, 경량도 등에 대한 성능평가

분류번호	기계소재-ME002	IPC(국제특허분류)	B60H, F24F, F25B
과제명	온실가스 저감을 위한 고효율, 친환경 냉난방시스템 개발
기술개발의 중요성	o 환경오염으로 인한 온실가스가 전 세계적으로 문제가 되고 있으며 교토의정서에 협약한 국가들은 2012년 까지 의무적으로 온실가스를 줄여야하는바, 탄소배출원 확보에 혈안이 되어있는 상황임 o 계절별, 기후별 지구온난화 및 기후변화로 인한 온실가스문제의 대안이 될 수 있는 냉난방시스템의 개발이 필요함
기술개발의 목표	o 고효율, 사용온도 범위가 넓으며, 다양한 에너지원(지열, 태양열)을 이용하 는 온실가스 저감을 위한 차세대 냉난방시스템 개발
기술개발의 내용	o 냉난방기용 엑츄에이터 설계 및 제어밸브 제작포함 o 다양한 에너지원을 사용하는 냉난방시스템 개발 o 열효율, 온도범위, 오염도, 온실가스저감도 등의 성능평가

분류번호	기계소재-ME003	IPC(국제특허분류)	C02F, C04B
과제명	초음파를 이용한 오․페수슬러지 감량 처리시스템 개발
기술개발의 중요성	o 최근 생활하수의 방류로 인한 환경오염문제가 심각하고 하수슬러지의 약50%의 유기질을 함유하고 있어, 함수율도 최초 침전슬러지의 96∼98%에서 활성슬러지의 99∼99.5%로 높기 때문에 처리하기 어려움
기술개발의 목표	o 초음파 및 전자파 전처리 등을 적용한 슬러지 감량처리시스템 개발
기술개발의 내용	o 하수슬러지의 전처리로 기존의 초음파 전처리 공정에 2가지의 다른 주파수를 동시에 조사(照射) o 전자파 및 마이크로파의 투과력과 대류작용 조사 o 슬러지 감량율의 성능평가

분류번호	기계소재-ME004	IPC(국제특허분류)	B32B, C04B, E04F
과제명	층간소음 저감을 위한 흡음(차음)시스템 개발
기술개발의 중요성	o 최근 공동주택의 공급이 늘고 소득수준이 높아짐에 따라 쾌적한 주거공간에 대한 관심이 늘면서, 각종 소음을 줄이려는 기술개발이 증가하는 추세임
기술개발의 목표	o 층간소음저감을 위한 흡음시스템을 개발하여 소음 및 진동저감
기술개발의 내용	o 중량충격음 50db이하, 경량충격음 58db이하의 성능평가 o 열전도율 0.056㎉/mh℃ , 내표면열저항 0.1m2h℃/㎉ 유사기술 o 탄성이 있는 지지물을 이용해 바닥에 까는 뜬바닥구조(Access floor) 활용기술

분류번호	기계소재-ME005	IPC(국제특허분류)	B01D, F24F
과제명	집진효율이 우수한 자동차용 항균필터개발
기술개발의 중요성	o 자동차용 필터는 실내로 유입되는 공기를 걸러주는 역할을 하며 차량안에 있는 공기 및 여러가지 유해물질을 걸러주는 역할을 함 o 여과필터 표면 세균들의 번식을 기존기술대비 효과적으로 차단시키고, 자동차 실내의 2차적 오염을 예방하는 중요성이 있음.
기술개발의 목표	o 항균성과 집진효율이 우수한 자동차형 필터개발
기술개발의 내용	o 포집먼지량, 통기성, 항균효과, 먼지여과, 사용기간, 수명 성능평가 o 호흡기 질환 등 건강을 위협하는 입자크기 0.3-10㎛의 미세먼지 입자크기별 집진효율 성능평가 o 오염 및 막힘현상 방지기술

분류번호	기계소재-ME006	IPC(국제특허분류)	B62D
과제명	고강성, 저진동의 차량용 신축샤프트 개발
기술개발의 중요성	o 신축 샤프트(telescopic shaft)란 자동차의 스티어링 컬럼(steering column)을 구성하고 있으며, 주로 자동차의 안전을 위해 고안된 것으로서 하나의 샤프트는 적어도 두개 이상의 관형구조재를 포함하는 구조를 갖음 o 탄성제를 적용한 ball slding type의 신축샤프트 설계 및 제조공법 개발을 통한 고강성 신축샤프트의 고유기술 확보가 중요
기술개발의 목표	o 기존제품대비 고강성, 저유격, 저진동, 재활용율을 향상시킨 신축샤프트 개발 및 국산화
기술개발의 내용	o ball slding type에 적합한 신축샤프트 및 튜브개발 o 유격최소화를 위한 최적사이즈의 스틸 볼 개발 o 유격 및 내구성능 검증용 시험설비 개발 o 강성, 진동율, 재활용율 성능평가

분류번호	기계소재-ME007	IPC(국제특허분류)	B29C, F16L
과제명	K-Type형 이중복합관 및 JOINT 개발
기술개발의 중요성	o 국내의 급수․급탕관의 경우 동관, 스테인리스관, PE계관등이 널리 사용되고 있으나 이중 PE계통의 관은 내식성 등 화학적성질이 우수하지만 충격에 약한 단점이 있어 금속관과 PE를 융합시킨 제품에 대한 필요성이 높아지고 있음
기술개발의 목표	o 부식이 발생하지 않는 K-Type형 이중복합관 및 JOINT 개발
기술개발의 내용	o 스테인리스판과 폴리올레핀관과의 융합기술개발 o PE의 융합 및 피복방법 선정 및 관련기술요소 추출 o K-Type형 이중복합관 및 JOINT의 제조 및 성능평가 o 수압시험 20kgf/㎠ x 4분(KS규격 : 10kgf/㎠ x 4분) o 내압 및 용출, 편평성, 굽힘성 시험 : 이상없을 것

분류번호	기계소재-ME008	IPC(국제특허분류)	F04B, F04C, F04D
과제명	저소음, 고효율 산업용 진공펌프 개발
기술개발의 중요성	o 진공펌프의 90% 이상을 수입에 의존하고 있는 우리나라의 경우 우수한 산업용 진공펌프의 개발은 국산 원자재 공급 및 기술개발에 따른 국산화 추진을 앞당길 것으로 사료됨 o 석유화학, 엔지니어링, 반도체, 전자, 플랜트, 펄프제지, 식품설비에 널리활용되고 있으며 불순물, 산화물 제거를 함으로서 깨끗한 환경을 제공하는 중요성이 있음
기술개발의 목표	o 저소음, 저맥동, 고효율 산업용 진공펌프 개발
기술개발의 내용	o 진공도, 침전물질량, 소음도, 이송율, 배기효율 등 신뢰성관련 성능평가 o 혼기액과 고농도ㆍ고점성액, 비중이 낮은 액체의 자흡 운동이 가능․350도 고온수 이송도 가능기술 o 분해가 편하고 유지보수가 용이한 펌프개발

분류번호	기계소재-ME009	IPC(국제특허분류)	C22C, C23C
과제명	산화 알루미늄 나노소재 개발
기술개발의 중요성	o 나노 금속 분말 소재 중에서 알루미늄이 가장 연구가 활발하게 진행되고 있으며 현재까지는 나노 입자상태의 금속 분말 제조 연구가 진행되고 있고 그 중 러시아, 미국 및 유럽국가들이 Leading 그룹을 형성하고 있음
기술개발의 목표	o 산화알루미늄 나노의 강도, 연성을 향상시킨 소재개발
기술개발의 내용	o 극미세 소자제작이나 신소재의 창제 o 수백 개의 원자집단(초미립자)을 전자선 사용기술 o 소재의 강도, 연성 등 성능평가

분류번호	기계소재-ME010	IPC(국제특허분류)	G05D, G05B
과제명	산업기계용 초정밀 위치제어 시스템 개발
기술개발의 중요성	o 초정밀 위치제어 기술은 기초기술로서 첨단제품 분야로 응용이 급속히 확대되고 있으며, 고부가가치 정밀부품 개발의 핵심기술로서 그 중요성을 더해가고 있음
기술개발의 목표	o 초정밀 스테이지 등의 위치결정기구로서 일반기계, 대용량 메모리 소자, X선 스테퍼, 주사전자현미경(Scanning Tunneling Microscope, STM) 등의 개발에 핵심적인 요소기술을 활용하여 초정밀 위치제어시스템을 개발함
기술개발의 내용	o 위치결정 정밀도 성능평가 o 압전 액츄에이터를 이용한 능동보상형 위치결정기구의 제작에 필요한 각종 설계 및 제어시스템

분류번호	기계소재-ME011	IPC(국제특허분류)	G08G, E01F
과제명	교통재해 예방 안전장치 개발
기술개발의 중요성	o 최근 교통사고의 형태가 점차 복잡하고 대형화되면서, 물적·인적손실도 예전과는 비교할 수 없게 커지고 있으므로 운전자의 인지 범위를 벗어나는 상황 혹은 자동화 안전장치가 감지하지 못하는 경우 운전자의 생명을 보호할 수 있는 해주는 안전장치가 중요성을 갖게 됨
기술개발의 목표	o 차량의 충돌사고시 충격을 흡수완화하여 차량의 파손 방지와 인명피해를 방지할 수 있으며, 2차적인 안전사고를 방지할 수 있도록 하는 안전장치개발
기술개발의 내용	o 도로 및 차량용 충격완화장치 개발( 도로용 차량충격흡수대 및 일반차량용 범퍼, 시트밸트, 프로텍터, 스티어링 칼럼) o 시제품의 정면․측면 충격, 운전자의 안전도 성능시험

분류번호	기계소재-ME012	IPC(국제특허분류)	A61C
과제명	인체부착용 의공학 제품 개발
기술개발의 중요성	o 최근 의공학기술이 빠르게 발전하고 있으며 상용화되어 인체의 온도를 측정하는 체온계나, 혈압을 측정하는 혈압계에서 부 터 인체 내부에 시술하는 각종 임플란트와 인체의 해부학적 구조 및 기능, 병리학적 상태 등을 확인하는데 활용되고 있으며 대부분 수입에 의존하고 있음
기술개발의 목표	o 안전성, 경제성이 확보된 인체관련 측정, 분석, 부착용(인공장기개발) 의공학제품개발
기술개발의 내용	o 시작품에 대한 항응혈성, 체내안정성, 내구성등 성능평가 o 인공장기, 임플란트 관련 제품개발 o 외국제품에 비해 고성능, 저비용의 의공학제품 개발

분류번호	기계소재-ME013	IPC(국제특허분류)	F16D, F16H
과제명	산업용 정밀기계의 공정제어시스템 개발
기술개발의 중요성	o 산업용 기계의 공정제어 관련기술은 기계플랜트, 철강, 조선등 산업일반분야에서 폭넓게 적용되는 핵심기술임에도 불구하고 국내 부품.소재의 신뢰성 수준은 미국 일본 유럽연합(EU) 등주요 선진국의 수준대비 65~75%정도임
기술개발의 목표	o 산업의 자동화와 효율을 높이고 정확한 정밀도와 복합적인 효율을 갖는 산업용기계의 공정제어시스템 개발
기술개발의 내용	o 동력전달기계, 유공압기계, 산업기계 및 차세대 첨단기계 및 스마트모듈관련 공정제어시스템 개발 o 측정값의 범위와 측정시간 o 공정의 적절한 제어를 위한 정확도와 측정오차 줄이는 기술 o 측정변수의 변화에 대한 측정속도 관련 성능평가

분류번호	기계소재-ME014	IPC(국제특허분류)	G06F
과제명	산업용기계의 고효율․ 저소음 동력전달시스템 개발
기술개발의 중요성	o 산업용 기계의 동력전달 관련기술은 기계플랜트, 철강, 조선 등 산업일반분야에서 폭넓게 적용되는 핵심기술임
기술개발의 목표	o 기계장치의 소형화, 고효율화, 고속회전 추세가 확산되면서 점차 신장율이 적고 높은 전동능력을 갖춘 동력전달시스템 개발
기술개발의 내용	o 시작품의 마찰에 의한 소음, 먼지, 에너지손실, 오류발생, 청정도 등 성능평가 o 반도체 등 클린룸 생산라인에 적용가능한 기술 o 비용절감효과분석

분류번호	기계소재-ME015	IPC(국제특허분류)	H01L
과제명	광전변환효율을 높인 태양광 모듈 제조 기술개발
기술개발의 중요성	o 태양광 모듈은 세계적으로 태양광발전 시스템에 사용되는 모듈 중 93% 이상을 차지하는 태양광시스템의 핵심 기술임 o 최근 고유가와 지구온난화 등으로 인해 앞으로 대체에너지 수요가 급증하고 있으며 태양전지와 태양광 모듈 생산ㆍ설치 분야가 주목받고 있음 o 현재 전세계 태양광 모듈 공급량의 60~70%를 중국이 공급
기술개발의 목표	o 설치면적을 줄이고 광전변환효율을 높인 태양광 모듈 제조
기술개발의 내용	o 단결정(單結晶) 실리콘의 태양전지 채용기술 o 최대출력 및 광전변환효율 성능평가 (14% 이상) o 수소농도, 단열, 집열 성능평가

분류번호	기계소재-ME016	IPC(국제특허분류)	B02C, B65G, B65F
과제명	공기이송(Air lift)방식의 이송시스템 개발
기술개발의 중요성	o Air lift 방식의 이송기술은 각종 화학, 식품용 원료 및 제품의 이송 설비 및 이송중 파손이나 분리현상이 발생하면 안 되는 원료,제품에 적용되며 고압 저속운송으로 이송물의 파손이 거의 없고 압축공기로 ( 2 ~ 5Kg/㎠) 분, 입체 압송수송한 지점의 저장공간에서 여러 공정의 저장공간으로 분리 이송하는 기술임
기술개발의 목표	o 대량 수송이 가능, 분진발생을 최소화, 설치공간의 유용성을 확보한 에어 공기이송시스템 개발
기술개발의 내용	o 분체와 공기의 혼합비 연구개발 o 내압성, 이송무게한도, 이송시간 감축, 분진발생정도 성능평가 o 설치공간의 축소, 관리유지비용의 절감이 가능한 시스템 개발 o 먼지, 악취방지기술

분류번호	화학환경-CH001	IPC(국제특허분류)	F23G, G21F
과제명	유해성 폐기물의 안전처리 및 재활용기술개발
기술개발의 중요성	o 전세계적으로 환경오염이나 자원고갈이 급속히 진전되고 있는 가운데 대량의 폐기물이 발생하고 있어 지구환경 부하를 증대시키고 있을 뿐 아니라 유해성폐기물의 경우 인체에 미치는 손실이 심각함
기술개발의 목표	o 산업용, 가정용 유해성폐기물의 신뢰성 확보, 안전처리 및 재활용기술개발
기술개발의 내용	o 부식성 (Corrosiveness)검사 : 강산 (pH 2이하), 강알칼리 (pH 12.5 이상) o 인화성 (Ignitability)검사 : 알콜 함유량이 24%이하인 액체로서 착화점이 60℃ 이하인 액체 o 반응성 (Reactivity)검사 : 폭발성 폐기물 o 독성검사 : 물에 유독한 물질을 상당한 농도로서 배출하는 폐기물, TCLP test

분류번호	화학환경-CH002	IPC(국제특허분류)	C09K, H01L
과제명	유․무기 발광물질의 합성기술
기술개발의 중요성	o 유무기 물질 발광 과정의 합성기술은 단순한 염료분자에서부터 고분자, 덴드리머, 유기-무기구조체, 그리고 희토류금속으로 도핑된 화합물에 이르기까지 매우 다양한 형태의 유기물들을 이득매질로 하여 활용되고 있는 중요기술임
기술개발의 목표	o 고휘도, 고굴질도, 고선명도를 갖춘 유․무기 발광물질의 합성기술
기술개발의 내용	o 각종 나노복합재료, 전기전자제품 외벽도장, 반도체 디스플레이 분야에 적용되는 기술 o 재료의 합성, 정제, 분석, 디바이스 성능평가 o 고휘도, 고굴절도, 고선명도 성능평가

분류번호	화학환경-CH003	IPC(국제특허분류)	C10L, C12M
과제명	바이오에너지를 이용한 기술개발
기술개발의 중요성	o 바이오에너지란 바이오매스(biomass)를 연료로 하여 얻어지는 에너지로 직접연소·메탄발효·알코올 발효 등을 통해 얻어짐. o 바이오디젤과 바이오에탄올로 대표되는 바이오에너지는 계속되는 고(高)유가와 교토의정서 및 한미FTA에 따른 온실가스 감축 의무화의 영향 등으로 주목받는 친환경 에너지임
기술개발의 목표	o 가격경쟁력을 확보하며 친환경적인 바이오에너지 보급이 가능한 바이오디젤 또는 바이오에탄올 개발
기술개발의 내용	o 바이오매스를 이용한 화학연료 및 제품개발 o 미생물을 이용한 청정화 기술개발 o 디젤엔진, 선박연료, 난방유 활용기술

분류번호	화학환경-CH004	IPC(국제특허분류)	A21C, A23L
과제명	기능성 전통식품의 상용화 제품개발
기술개발의 중요성	o 절임류, 젓갈류, 장류, 주류 등 발효식품을 포함한 전통식품의 우수성을 과학적으로 규명하여 전통식품의 우수효능을 입증함과 산업화와 국제경쟁력을 강화시킬 수 있음.
기술개발의 목표	o 기능성물질이 포함된 전통식품을 상용화시킨 제품개발
기술개발의 내용	o 각종 절임류, 젓갈류, 장류, 주류 및 전통다과 등의 상용화 제품개발 o 제품에 대한 기능성물질의 효능과 대사, 채내유용성 등의 성능 평가

분류번호	화학환경-CH005	IPC(국제특허분류)	A63B, A43B
과제명	고탄성 골프 관련 재료 및 신소재 개발
기술개발의 중요성	o 최근 골프산업이 고부가가가치산업으로 부상하면서 신소재와 신기술을 도입해 더 치기 쉬우며 가벼운 골프채 등 관련 용품의 출시가 많음
기술개발의 목표	o 초경량 및 탄성, 내구성이 강화된 골프용품관련 재료 및 신소재 개발
기술개발의 내용	o 각종 골프용품에 폭넓게 활용가능한 신소재 개발 o 티타늄과 텅스텐, 수퍼 스테인리스 스틸, 합성고무, 그라파이트 등의 소재활용 o 반발탄성, 에너지보존율, 높은 스핀율 등 성능평가

분류번호	화학환경-CH006	IPC(국제특허분류)	H01M, F02D
과제명	하이브리드 자동차용 리튬 2차전지 개발 기술
기술개발의 중요성	o 전기 자동차나 휴대 전화 등 모바일 전기 제품의 진화에 따라, 리튬이온 2차 전지의 대용량화와 고출력화가 요구에 대응하기 위해 나노 구조를 가지는 활성 물질을 리튬 2차전지 전극에 응용하는 것이 시도되는 등 관련업계에서 활발히 연구개발이 진행되고 있으며 일본, 미국의 기술이 전세계시장의 70%를 점유하고 있음
기술개발의 목표	o 하이브리드 전기자동차(HEV)용 리튬 이온폴리머 전지 탑재관련기술개발
기술개발의 내용	o 리튬전지의 높은 효율을 이용하여 소비재 전자 제품인 핸드폰이나 노트북 컴퓨터 등의 다양한 분야에 적용 o 양, 음극물질, 격리막, 전해액 관련 기술개발 o 소재(리튬, 니켈, 황, 리튬산화망간, 흑연 등)관련 배합기술개발 o 나노기술 응용

분류번호	화학환경-CH007	IPC(국제특허분류)	C02F, B01D
과제명	생물학적 유해물질 처리기술 개발
기술개발의 중요성	o 현재 세계 각국은 유해물질배출에 대한 엄격한 관리체재를 확립하고 있으며 청정환경유지를 위한 에너지 확보 및 유해물질 처리기술은 국가기반기술로서 중요도가 매우 높음
기술개발의 목표	o 안전성이 확보된 생물학적 유해물질 처리기술개발
기술개발의 내용	o 고상, 액산, 기상의 대상 물질의 포획, 분리, 분해, 전환, 저장 o 안전화(Stabilization) 및 고형화(Solidification)를 통한 안전성평가 o 특정온도, 압력에서의 대상물질 흡착 포획기술

분류번호	화학환경-CH008	IPC(국제특허분류)	C12N
과제명	DNA정량검출이 가능한 분석용 키트개발
기술개발의 중요성	o 자연에 존재하는 2종류의 핵산 중에서 디옥시리보오스를 가지고 있는 핵산․유전자의 본체를 이루며 디옥시리보핵산이라고도 하며 최근 구조를 분석하여 유전자확인, 각종 질병확인, 친자확인, 형사소송 등에 매우 중요하게 활용되는 기술이나 대부분 수입제품이고 검사과정이 번거로움
기술개발의 목표	o 신속․정확하게 DNA를 정성 및 정량적으로 검출가능한 분석용 키트개발
기술개발의 내용	o 분리비의 분석, 이핵접합체나, 부분 2배체를 이용분석방법 응용 o DNA합성시 오류가능성, 증폭율 및 신장율 성능검사 o 검사시간 단축기술

분류번호	화학환경-CH009	IPC(국제특허분류)	C08J
과제명	악취저감 바이오필터 개발
기술개발의 중요성	o 하수처리장이나 폐기시설, 폐인트나 담배제조공장, 돈사 등 악취가 나는 장소에서 필수적으로 갖춰야하는 필터이지만 대부분 수입에 의존하고 있음
기술개발의 목표	o 악취와 휘발성 유기물질(VOCs)처리를 위한 유․무기 복합필터개발
기술개발의 내용	o 악취분해효과 및 휘발성 유기물질의 농도저감효과 성능시험 o 잔여 유해물질을 남기지 않는 기술개발 o 설치비, 처리효율, 관리가 간소한 필터개발

분류번호	화학환경-CH010	IPC(국제특허분류)	B09B
과제명	환경친화적인 알루미늄 리사이클링(Recycling) 기술개발
기술개발의 중요성	o 재활용산업은 환경보호와 부족한 자원확보라는 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있는 미래형산업이며 특히 국내적으로 배출되는 양이 점점 늘어나고 있음
기술개발의 목표	o 폐 알루미늄 자원을 이용하여 고순도의 물질을 합성하는 방법 등 알루미늄 재활용 기술개발
기술개발의 내용	o 합금 대체소재 및 제철강용 탈산제 생산기술 o 재련, 연마강도, 보수용 기술개발 o 페차 리사이클링의 경우 과전류선별, 중액선별, 유체선별 등 기술개발

분류번호	화학환경-CH011	IPC(국제특허분류)	C08L
과제명	전자제품용 충격흡수제 개발
기술개발의 중요성	o 최근 들어 각종 정보기술(IT) 기기들이 휴대가 간편하도록 슬림화 하면서 외부 충격에 데이터가 쉽게 손실되는 경우가 자주 발생하고 있음. 이에 제품 외부를 단단한 케이스로 입힌 모델이나 본체 내부에 충격 흡수 기능이 내장된 IT기기들이 출시가 증가하고 있음
기술개발의 목표	o 충격내성이 강하고 실용적인 전자제품용 충격흡수제 개발
기술개발의 내용	o 내열성(Max 200), 내한성(-50도/twist : NO CRACK), o 경도 (42~48Hs), 밀도 성능검사 o 카드뮴, 납, 수은, 크롬 불검출 기술

분류번호	화학환경-CH012	IPC(국제특허분류)	C08L, C08C
과제명	전자제품용 하이테크 가황고무 개발
기술개발의 중요성	o 가황고무란 가황에 의해 물리적 성질이 향상된 고무를 말하는데, 이것의 가장 큰 특징 은 탄성이 커지는 것임. 또한, 노화(老化)가 더디고, 변형시에도 체적변화가 크지 않아 전자제품에 많이 쓰이며 전자제품용 하이테크 고무 등 신소재 연구․개발이 활발함
기술개발의 목표	o 전자제품용 하이테크 가황고무 개발
기술개발의 내용	o 드럼세탁기용 도어 개스킷, 전자제품용 하이테크 고무소재 기술개발 o 실리코, 불소, EPDM 내열․내유성 고무등이 적용되는 전자제품용 고무개발 o 내유, 내열, 내마모, 내후, 내약품, 내한성, 전도성, 절연성 성능 평가

분류번호	화학환경-CH013	IPC(국제특허분류)	C04B, C01B
과제명	의료용 세라믹 고분자 접착제 개발
기술개발의 중요성	o 최근 고령화 사회에 접어들면서 인공장기에 대한 수요가 늘어나고 있으며 이러한 인공장기에 핵심적으로 적용되는 세라믹 접착제는 그 중요성이 증가되고 있으나 현재 의료용 고분자시장은 미국이 40%정도 점유하고 있는등 일본 등 선진국에서 기술개발을 주도하고 있으므로 국내적인 기술개발이 시급한 분야임
기술개발의 목표	o 인체에 안전하고 독성이 낮으며 강도가 뛰어난 의료용 세라믹 접착제 개발
기술개발의 내용	o 독성이 낮으며 강도가 뛰어난 접착제 개발 (성능시험) o 항응혈성, 물성테스트, 인체적용 안전성 및 임상실험 o 인공피부, 인공연골, 인공혈관, 인공뼈 적용 접착기술

분류번호	화학환경-CH014	IPC(국제특허분류)	D02G, D01D
과제명	분섬사와 마이크로화이버를 이용한 직물 개발
기술개발의 중요성	o 최근 황사경보와 주의보 발령, 황사에 의한 피해로 집안의 공기가 각종 먼지, 진드기를 예방하기 위해 기능성이 뛰어난 소재로 주목받고 있는 이 바로 분섬사와 마이크로화이버(초극세사)임
기술개발의 목표	o 타 섬유조직에 비해 뛰어난 수분 흡수력과 강력한 세탁력, 탁월한 배수력을 갖춘 분섬사와 마이크로화이버를 이용한 고기능성 직물개발
기술개발의 내용	o 흡수성, 내구성, 세척성, 살균력 성능평가 o 경량감과 보온성 극대화 기술

분류번호	화학환경-CH015	IPC(국제특허분류)	E03C, E03F
과제명	하수역류방지용 하수구조체 개발
기술개발의 중요성	o 일반적으로 설치된 하수구조체(물받이)는 대부분 낙엽이나 각종 오물, 쓰레기등이 그대로 하수도에 쌓이는 경우가 많아 빗물을 제때 배출하지 못하는 상황이 발생해 왔음. 이에 퇴적된 토사나 쓰레기로 악취가 발생하기도 하여 주민들에게 불쾌감을 유발할 뿐 아니라 각종 해충의 온상이 되고 있어 기술개발이 시급함
기술개발의 목표	o 역류방지 및 기능성이 강화된 하수구조체 개발을 목표로 함
기술개발의 내용	o 상하수도의 역류의 효율적 대비, 악취방지 및 내구성 향상 성능시험 o 오염물 누수로 인한 토양오염을 방지하고 후레임은 경사를 주어 흙고임 및 이물질의 퇴적현상 방지기술 o 배수용량 증가 및 베아링바의 방향을 우수 흐름 방향으로 유도하는 하수구조체 개발

분류번호	화학환경-CH016	IPC(국제특허분류)	C08L, C09J
과제명	친환경 무용제형 점착제 개발
기술개발의 중요성	o 최근 VOC규제로 인한 환경 문제에 대응하기 위해서 친환경적인 무용제 타입의 접착제가 주목받고 있음
기술개발의 목표	o 접착제의 점성, 탄성을 보다 효율적으로 조절하여 응집력을 향상시킨 무용제형 점착제 개발
기술개발의 내용	o 가정용, 산업용 점착제의 재료, 조성비, 제조방법 적용기술개발 o 무용제형 점착제의 합성 연구 o 무용제형 점착제의 성능 조절 연구 o 무용제형 점착제의 성능 안정화 연구 o 무용제형 점착제의 제품 적용 기술 연구개발 시제품 완성

분류번호	화학환경-CH017	IPC(국제특허분류)	C09K, B29C, C08G
과제명	성형용 이형제의 Coating 기술개발
기술개발의 중요성	o 이형제는 두 물질의 표면사이에서 발생하는 접착성을 제거하는 역할을 하는 물질로 고무, 플라스틱, 수지 등 공업제품의 가압성형, 사출성형 등의 가공 시에 이것들의 재료가 금형 등의 모형에 접착 또는 점착하는 것을 방지하고 성형품의 인출성 향상이나 표면 미관 향상을 위하여 재료의 내부나 금형의 표면에 처리되는 기술로서 매우 광범위하게 적용됨
기술개발의 목표	o 고기능성 성형용 이형제의 코팅기술 개발
기술개발의 내용	o 두께의 균일성, 코팅상태시 사출물의 재질에 따라 코팅상태가 잘 떨어질 수 있는 최적의 접촉각도, 사출물의 응고속도에 대한 성능평가 o 관리세척의 용이성, 눌러붙음 방지개선 기술

분류번호	전기전자-EL001	IPC(국제특허분류)	H01L
과제명	광 반도체 소자 및 부품 개발
기술개발의 중요성	o 전기적으로 신호를 처리하는 전기소자는 광신호에 비해 신호 전송 및 처리속도가 떨어지고 노이즈에 약한 단점 때문에 통신용 소자로서 광반도체 소자의 이용이 점진적으로 증가추세임
기술개발의 목표	o 방열 능력을 증가시키면서도 내구성 유지 및 제조비용 상승을 완화시킬 수 있는 광 반도체 소자 기술 개발
기술개발의 내용	o 레이저 다이오드, 광증폭소자(SOA : Semiconductor optical amplifier) 광스위치 소자 등 개발 o 광 반도체 소자의 발열 특성에 맞게 열전도 홀의 직경 및 개수, 열전도층의 적층 두께를 적절하게 조절하여 다양한 출력의 광 반도체 소자 개발 및 최적의 방열구조를 갖는 소자개발(성능평가)

분류번호	전기전자-EL001	IPC(국제특허분류)	H01L
과제명	반도체 처리 공정 및 테스트 장비 개발
기술개발의 중요성	o 반도체 제조공정기술은 메모리분야의 점유율을 보더라도 세계 제일이라고 말할 수 있음. 따라서 그러한 수위의 입지를 더욱 확고히 하기 위해서는 소자제조 및 장비제조 노력이 배가되어야함
기술개발의 목표	o 반도체 소자의 제조 및 개발과 관련하여 고부가가치 핵심 반도체장비의 국내개발
기술개발의 내용	o 반도체 전 공정에 관련된 기술. Stepper, CVD, Asher, 식각장비, Track 장비, 세정장비, 개스캐비넷, Chiller, Scrubber, 클린룸설비, 반도체 배관 설비, 검사장비, 패키징장비, 레이저 마킹장비 등 관련 반도체장비 개발 o 300㎜웨이퍼공정기술의 개발, 고속 동작을 위한 구리배선기술의 개발, 미세선폭을 만족시키기 위한 노광장비, 완성칩의 소형화를 위한 패키징기술개발

분류번호	전기전자-EL003	IPC(국제특허분류)	G06F, H01L
과제명	SoC 설계 및 제조 기술
기술개발의 중요성	o 디지털 컨버젼스 환경에 따라 하나의 정보기기 안에 다양한 기능을 포함하는 추세를 보이면서 제품의 융합 현상이 나타나고 있으며, 이와 같은 추세에 따라 다양한 기능을 제어할 수 있는 여러 부품을 하나의 반도체 칩에 집적시킨 SoC가 핵심 요소로 등장하고 있음
기술개발의 목표	o 휴대형 정보기기와 가전제품의 소형화․고성능화․저전력화 등을 가능하게 하는 SoC 개발
기술개발의 내용	o 표준기반 셀 IC기반 SoC, 임베디드 마이크로 로직 SoC, 기타 SoC 컴포넌트, 임베디드 메모리 SoC(아나로그회로(RF포함), 연산소자와 I/O, 로직, 메모리 등)

분류번호	전기전자-EL004	IPC(국제특허분류)	A61B, G01T
과제명	산업용/의료용 방사선/적외선 측정 장치 개발
기술개발의 중요성	o 진단과 치료 목적으로 다양한 방사성의약품의 사용이 증가됨에 따라 방사능을 측정하는 방사능측정기에 대한 정밀도, 정확도 향상 필요 o 적외선은 의료면에서 소독·멸균과 관절 및 근육 치료에 근적외선이 많이 쓰이고, 10㎛의 적외선레이저빔은 외과수술, 종양의 제거, 신경의 연결 등에 실용화되고 있음
기술개발의 목표	o 진단과 치료를 목적으로 하는 산업용/의료용 방사선 및 적외선 장치 o 방사선의 인체 유해성 측정 장치 개발
기술개발의 내용	o 의료용 적외선 측정기술의 디텍터의 해상도 구현 o 환자피폭의 저감화와 진료목적의 극대화 (성능평가) o 적외선 진단 및 치료장비

분류번호	전기전자-EL005	IPC(국제특허분류)	G11B, H04B
과제명	광신호처리(optic signal processing)관련 부품 개발
기술개발의 중요성	o 멀티미디어의 발달로 통신망 노드의 신호 처리 속도가 기가비트급(109)으로 되면, 통신망 노드의 대폭적인 비용 절감은 이제까지의 전자 회로와 같은 신호 처리 기술로는 곤란하게 되어 기술 혁신이 필요
기술개발의 목표	o 광통신 및 광섬유 관련된 부품, 소재, 장치 개발
기술개발의 내용	o FTTH 관련 저가형 광모듈 o 초고속 광변조기 및 광검출기 소자 o 40Gbps 송수신을 대비한 PD 및 변조기 o WDM용 기능성 능동 광소자

분류번호	전기전자-EL006	IPC(국제특허분류)	A61B
과제명	진단목적 생체신호처리 장치 개발
기술개발의 중요성	o 생체에서 발생하는 여러 가지 형태의 신호를 검출하여, 이를 처리하고 분석하여 진단에 유용한 정보를 제공 o DSP(Digital Signal Processor)와 MCU(Micro Controller Unit)를 이용하여, 생체 신호 획득 및 시스템 제어
기술개발의 목표	o 혈압, 혈당, 혈액에서의 지표 등 생체신호 측정, 진단장치 기술 개발
기술개발의 내용	o 생체에서 측정되는 신호(심전도, 뇌전도 등의 전기적인 신호, 혈류속도, 유량 등의 기계적인 신호, 산소포화도 등의 화학적인 수치)의 측정변수들을 얼마나 정확하고 쉽게 측정 하는가에 대한 연구와, 측정된 결과로부터 유용한 결과를 얻기 위한 신호의 처리 및 분석의 방법 개발

분류번호	전기전자-EL007	IPC(국제특허분류)	G01N
과제명	바이오칩 성능 향상 및 진단시스템 개발
기술개발의 중요성	o 질병의 예방 및 진단에 대한 연구에 있어 그 질병에 특이적인 생체물질의 감지는 매우 중요한데 이러한 생체물질 감지 방법으로 생체물질의 감지를 위한 센서 활물질과 현대 미세공정기술의 메카인 MEMS 또는 NEMS 기술의 접목으로 발전하고 있는 바이오칩이 유력함
기술개발의 목표	o 소형화, 고집적화, 저전력화가 가능하므로 나노기술을 접목하여 고감도이면서 신속한 진단을 간편하게 할 수 있는 현장진단 시스템 개발
기술개발의 내용	o 일반적으로 바이오칩은 마이크로프루이딕스칩과 마이크로어레이칩으로 분류되며, 또한 생체 대상 물질의 종류에 따라 저분자칩, 효소칩, 미생물칩, 세포칩, 단백질칩, DNA칩으로 구분됨

분류번호	전기전자-EL008	IPC(국제특허분류)	H05B, H01L
과제명	OLED/LED의 성능향상 및 제조 기술 개발
기술개발의 중요성	o OLED는 감성화면 구현, 고속 응답속도, 자발공, 박형 제작 가능, 저전력소모, 넓은 시야각 등의 뛰어난 특징으로 인하여 미래형 TV 등에 있어서 LCD를 대체할 기술로 인식되고 있음 또한 Flexible 기판을 사용할 수 있으며, 유기물의 핵심소재로 사용하고 있어, 3세대 디스플레이인 flexible display, wearable display 등 미래형 디스플레이로 가장 유력시 되고 있음
기술개발의 목표	o OLED 발광효율 성능 향상 개발, 패널 수명(초기 휘도가 반감되기까지의 시간) 연장 기술 , 액티브 메트릭스 OLED 기술 개발
기술개발의 내용	o 발광효율 20lm/W 이상 o OLED는 자발광 기능, 15V 이하 전압구동, 박형, 광시야각, 빠른 응답속도, 저비용 생산공정 의 성능향상 및 개발(성능평가)

분류번호	전기전자-EL009	IPC(국제특허분류)	H05K, B32B
과제명	전도성 금속재료를 이용한 전자파 차폐 기술 개발
기술개발의 중요성	o 전자파 차폐기술로는 전자 기기에서 발생하는 전자파 노이즈를 감쇠하거나 외부의 전자파로 인한 기기의 오동작을 막는 기술임 o 기기의 케이스나 구조 자체에 관련된 기술, 기기로부터의 전자파 발생을 방지하거나 외부 전자파로부터 기기를 보호하기 위해 기기 전체를 둘러싸고 있는 차폐용 박스나 실드룸에 관련된 기술, 차폐물질을 도포하거나 전도성 금속재료를 이용한 차폐 기술이 있음
기술개발의 목표	o 전자파 차폐물질 개발 및 전도성 금속재료를 이용한 차폐 기술 개발
기술개발의 내용	o 회로에 유입되는 전기 노이즈 성분을 차단시키고 차폐 케이스, 케이블, 커넥터 등으로 하우징 시키는 기술인 접지 및 케이블 기술, 고주파 회로 설계 기술, 기타 회로 설계 기술, 고주파 필터링 기술, 고조파 필터링 기술 그리고 전자장 차폐 기술로 구성됨

분류번호	전기전자-EL010	IPC(국제특허분류)	H04B, G06F
과제명	근거리 위치추적/인식 시스템 개발
기술개발의 중요성	o 최근 Wi-Fi, Zigbee, UWB, Bluetooth, RFID, 초음파(Ultrasonic), IrDA 등과 같은 근거리 통신 기술을 이용한 실내 및 근거리 위치추적 기술위치추적 기술은 광역 위치추적 기술처럼 넓은 지역에서의 위치추적에는 한계가 있지만, 실제로 사람들이 활동하는 공간을 중심으로 수 미터 이내의 높은 위치추정 정확도를 제공할 수 있어 유비쿼터스 컴퓨팅을 위한 위치추적 기술로 사용될 수 있음
기술개발의 목표	o 라우팅/멀티맵 지원 기능, 대용량 위치정보 처리 기술, 태그의 전력소모 최소화 기술, 실내의 연속 측위 기술, 위치정보 패턴 분석 기술
기술개발의 내용	o 근거리(10m 이내) 위치 추적 시스템의 정확도 및 전파 간섭에 의한 불안정성 극복 이에 대한 성능평가

분류번호	전기전자-EL011	IPC(국제특허분류)	H01J, G02F
과제명	디스플레이 전공정 장비 개발
기술개발의 중요성	o 현재 국내업체들이 주로 진출해 있는 후공정장비 시장은 이미 국내업체간 경쟁이 심화되어 있거나 충분한 성장규모를 형성하기 어려울 것으로 판단되므로, 향후 LCD 공정장비시장의 주요핵심장비인 전공정 장비군의 개발이 연구 수행이 필요
기술개발의 목표	o 공정 단축, 운전 및 재료투입 비용을 획기적으로 감소시키는 전공정 장비개발
기술개발의 내용	o 원가 절감을 위한 노력의 파급효과가 가장 큰 컬러필터와 BLU부문 개선 o 시장진입 시 높은 효과가 기대되는 장비로서 노광장비, Sputter, Dry Etcher, CVD 장비의 전공정장비 개발이 요구됨 o 잉크젯 및 프린팅 공정은 TFT-Array, 컬러필터, 배향막 분야에 있어서 공정을 단축시키고 운전 및 재료투입 비용을 획기적으로 감소시킴 따라서, 잉크젯이나 프린팅법의 공정 개발이 필요함

분류번호	전기전자-EL012	IPC(국제특허분류)	H01L
과제명	유기 태양전지의 설계 및 제조 관련 기술 개발
기술개발의 중요성	o 수명이 반영구적이고 소음이 없으며 유지 보수가 간단하고 소규모 전원부터 대규모 발전소용까지 응용이 가능하다는 장점이 있음. 또한 세계 최고 수준의 국내 반도체 인프라를 활용한다면 최단시간 내에 세계시장을 석권할 수 있는 유리한 환경이 국내에 조성되어 있다는 장점도 있어 태양전지는 국내의 차세대 신재생에너지 산업의 핵심 요소로 자리잡고 있음
기술개발의 목표	o 유기반도체재료를 사용하고 있는 유기태양전지기술 개발 및 유기태양전지의 단점인 저효율, 짧은 수명 극복 기술 개발
기술개발의 내용	o 구성하는 물질에 따라 실리콘, 화합물반도체와 같은 무기소재로 이루어진 태양전지, 유기물질을 포함하고 있는 유기 태양전지(염료감응형 태양전지와 유기분자접합형)의 개발

분류번호	전기전자-EL013	IPC(국제특허분류)	G01R
과제명	전기설비의 고장위치 진단장치 개발
기술개발의 중요성	o 급속한 산업발달로 인하여 전기 에너지의 수요가 급증함에 따라 전력설비 용량도 증대하고 있다. 고도화된 첨단 산업사회의 전력 소비자들은 고품질의 전력공급을 요구하고 있어 이를 위해서는 전기설비계통을 구성하는 전기설비기기의 안정성 및 신뢰도 확보가 선행되어야 함. 이에 따라 고장진단 기술이 유지보수 측면과 더불어 중요한 부분으로 부각되고 있음
기술개발의 목표	o 전기설비에 있어서 고장위치의 진단 정확도 및 진단 속도 향상 기술 개발
기술개발의 내용	o 고장 판단기준이 되는 여러 파라미터를 고속 연산장치인 디지탈신호 연산장치(DSP; Digital Signal Processor)를 이용하여 계산한 후, 컴퓨터장치에 넘겨 전기설비의 고장위치를 진단하는 전기설비고장 진단 시스템

분류번호	전기전자-EL014	IPC(국제특허분류)	H02M, H04N
과제명	전자기기의 대기전력 저감 기술 개발
기술개발의 중요성	o 해당 전기전자제품이 작동되지 않는 상태에서 소비되는 전력으로서, 가정내 총 전력사용량의 10%이상을 차지하고 있으며, 국가 전체적으로 매년 5천억원 상당의 전력이 낭비되고 있는 실정임
기술개발의 목표	o 전자기기의 대기전력 저감 기술 개발
기술개발의 내용	o 현재 정부의 대기전력 대상품목으로 지정된 제품은 TV, 복합기, 모니터, 어댑터, 전자레인지, 모뎀 등을 비롯한 21개 품목임(현행 대기전력 1W 이하를 정부목표로 하고 있으나 일부 제품의 그 기준이 강화됨)

분류번호	정보통신-IT001	IPC(국제특허분류)	G06F, H04N
과제명	음성인식 및 오감센서를 활용한 인터페이스 기술
기술개발의 중요성	o 음성인식 및 오감센서와의 인터페이스를 통한 자연스러운 사용자 인터페이스 기술은 사용자 편이성 극대화와 현실감 있는 정보서비스 제공이 가능
기술개발의 목표	o 키보드, 마우스 등의 인공적인 수단을 포함하여 음성, 영상, 생체신호 등 자연스러운 수단의 사용자 인터페이스 개발
기술개발의 내용	o 고감도 촉각센서, 후각센서, 미각센서 등 인간의 인식 메커니즘과 유사한 오감센서와의 인터페이스 기술 개발 및 오감 인식정보의 전달, 오감 정보의 표현 가능 기술 개발

분류번호	정보통신-IT002	IPC(국제특허분류)	H04N, H01L
과제명	휴대폰 카메라 모듈, 센서, 구동칩, 이미지 신호처리 기술
기술개발의 중요성	o 멀티미디어 무선 복합 단말기로 진화하고 있는 이동통신 단말기의 핵심부품인 카메라 모듈의 경우 카메라 폰의 수량이 점점 더 증가하여 2008년도에는 전체 물량의 70% 이상에서 카메라 모듈이 장착될 것으로 예상됨
기술개발의 목표	o 휴대폰 카메라 모듈의 저가격화, 소형화, 고화소, Size, 화질 성능 향상 기술 개발
기술개발의 내용	o 광학계 기술은 카메라 모듈의 저가격화, 소형화로 인하여 매수를 줄이거나 보다 값싼 소재를 사용하기 위하여 노력하고 있음 o 고화소로 가는 추세이며, 화소경쟁과 더불어 Volume Zone에서는 Size/두께, 화질/성능 경쟁이 치열함 o Size의 경우 VGA는 3mm이하, 300만화소 7mm 이하 등 치열한 두께 경쟁중이며 핵심은 Sensor의 소형화 및 광학계의 소형화/슬림화임

분류번호	정보통신-IT003	IPC(국제특허분류)	H04Q, G06F
과제명	전자기기 원격제어를 통한 모니터링 장치 개발
기술개발의 중요성	o 선로 또는 전파를 이용해서 멀리 떨어진 기기나 인간이 직접 손을 쓸 수 없는 물체를 제어하는 것으로 무연결 서비스 적용분야로서 주목됨
기술개발의 목표	o PC, 휴대폰, 정보가전기기 등 데이터 원격제어 시스템 개발
기술개발의 내용	o 홈스위치, 홈게이트웨이, 홈서버와 가정내의 정보 통신기기 및 디지털 가전제품을 네트워크로 연결하여 원격지에서 제어 및 관리가 가능하도록 하는 홈오토메이션 시스템 개발 o 댐의 전력·수위 감시 제어, 수도의 배수 제어, 전화 회선을 이용해서 가정 내의 전기 제품을 제어하거나 자물쇠를 거는 시스템

분류번호	정보통신-IT004	IPC(국제특허분류)	G06K, H04B
과제명	RFID를 활용한 헬스케어 시스템 개발
기술개발의 중요성	o 무선통신 기술로 RFID의 정보를 읽고 네트워크에 연결하여 처리함으로써, 사물과 주변 환경의 정보를 함께 수집, 가공, 관리하게 되고 유비쿼터스(ubiquitous) 네트워크 환경 조성의 기반이 됨
기술개발의 목표	o 전송전력, 대역폭/채널 사양, Anti-collision 기술, 간섭분석기술 o 리더-캐그/센서 노드 사이의 저전력 무선통신 기술 개발 o u-센서 태그 칩, 리더 칩 개발, 센서 일체형 태그 칩 개발 o 지능형 초저전력/chipless 태그 개발 o 900Mhz 수동형/433Mhz 능동형 리더 개발
기술개발의 내용	o 항만물류 관리 등과 같이 긴 인식거리가 필요한 능동형 RFID 기술 o 파렛, 케이스 단위가 아닌 물품 단위에 태그 부착을 위한 ILT 기술 o RFID 기술의 핵심 부품인 UHF 대역의 수동형 태그 칩 개발

분류번호	정보통신-IT005	IPC(국제특허분류)	G11C, G06F
과제명	비휘발성 메모리 설계 기술 개발
기술개발의 중요성	o 차세대 Memory는 기존의 DRAM에서 Refresh동작을 없애고, 비휘발성을 실현하기 위해서 Capacitor에 다른 개념을 적용한 것으로써 Mobile 시장의 확대로 고속, 고화질, 저소비전력의 시대 도래에 따라 높은 저장 밀도, 빠른속도, 비휘발성, 낮은 생산가격, 낮은 전력 소모 등 다양한 조건의 차세대 Memory 필요
기술개발의 목표	o 데이터의 비휘발성, 빠른 처리 속도, 데이터의 무작위적 접근(random access), 최소 전력 소비, 초소형, 안전성, 저렴한 가격 등 요구되는 장점들을 갖춘 메모리 개발
기술개발의 내용	o FeRAM(Ferroelectric RAM: 강유전체 램), MRAM(Magnetic RAM: 강자성 램), PRAM(Phase Change RAM: 상변화 램), ReRAM(Resistance RAM: 저항 램), PoRAM(Polymer RAM: 폴리머 램), NFGM(Nano Floating Gate Memory: 나노튜브 램), 홀로그래픽 메모리, 분자 전자 소자, 모듈러 메모리 개발

분류번호	정보통신-IT006	IPC(국제특허분류)	H04N
과제명	방송/DTV 송수신 시스템 관련 장비 개발
기술개발의 중요성	o 디지털 방송 기술 및 이동통신 기술이 발달함에 따라 이동 중에도 디지털 방송을 시청할 수 있도록 하기 위한 디지털 방송 서비스에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 이동통신 단말기를 이용한 디지털-멀티미디어-방송(Digital Multimedia Broadcasting, 이하 'DMB'라 함)서비스에 대한 관심이 높아지고 있음
기술개발의 목표	o 방송/DTV 송수신 시스템 관련 테스트 및 시뮬레이션 장비 개발
기술개발의 내용	o 디지털 TV와 디지털 멀티미디어 방송을 서비스하기 위한 각종 송수신 시스템 및 통신과 방송의 융합서비스를 위한 서버나 단말기 개발

2. 수요조사과제 (36개)

번호	기술분야	과제명
1	기계금속 - 01	절전형 히트펌프형 항온항습기 개발 (F24F, F25B)
2	기계금속 - 02	고효율 절삭이 가능한 공작기계용 리니어모터 개발 (H02K, B66B)
3	기계금속 - 03	의료용 소형 진단기기 개발 (A61B, A61K)
4	기계금속 - 04	무접점 스톱램프 스위치 개발 (B60Q, H01H)
5	기계금속 - 05	디지털 x-ray 필름보관용 시스템 개발 (G03B)
6	기계금속 - 06	띠판을 이용한 일체형 리프트 장치 개발 (B66F, B60V)
7	기계금속 - 07	소형 도어클로저 유니트 개발 (C10B)
8	기계소재 - 08	에너지 절감기능의 버터플라이형 투웨이체크밸브 개발 (F16K)
9	기계소재 - 09	공기청정기능이 부착된 개인용 산소발생기 개발(A62B, C01B)
10	기계소재 - 10	에너지 절약형 극소형 압축기 개발 (F04C)
11	기계소재 - 11	Mega Pixel 휴대폰 카메라 모듈 생산을 위한 자동화시스템 개발 (G06K, G06F)
12	기계소재 - 12	SHM 센서 네트워크용 In-situ 데이터 획득장비 개발 (G06F, G06G)
13	기계소재 - 13	압축기의 가동효율을 높인 냉동시스템 개발 (F25B)
14	기계소재 - 14	제조산업용 고효율 가스버너 개발(F23D)
15	화학환경 - 01	지방분해속도 및 지방조직 감소율이 높은 비만 치료제 개발 (A61K, C07D)
16	화학환경 - 02	성인병치료 및 예방을 위한 저당 기능성식품 개발 (A61K, A23L)
17	화학환경 - 03	저농도의 소방약제용 포소화약재 개발 (A61K, A62C, A62D)
18	화학환경 - 04	기능성 단백질의 정제 및 대량생산기술 (A23L, A23J, B01D C12N)
19	화학환경 - 05	친환경 벽지개발 (B23B, D21H)
20	화학환경 - 06	고성능․고품질의 자동차 엔진용 첨가제 개발 (F02M)
21	화학환경 - 07	천연소재를 이용한 기능성 필름 개발 (C08J, G02B)
22	전기전자 - 01	음이온 KIT 개발, 순간 냉각/가열 방식 정수시스템 개발 (B01D, A61L, C02F)
23	전기전자 - 02	PCB HOLE 가공용 알루미늄 시트 개발 (H05K)
24	전기전자 - 03	지그비(Zigbee) 무선통신 응용 조명 시스템 (H04B, H04L)
25	전기전자 - 04	통합리모트콘트롤러의 데이터 처리 장치 (H04Q, H04N)
26	전기전자 - 05	단일모듈 병렬연결 대용량 충전기 개발 (H02J, H01M)
27	전기전자 - 06	광원을 이용한 디스플레이 패널 개발 (G09G, G02F)
28	전기전자 - 07	다기능 자동검사기 개발 (G01R)
29	전기전자 - 08	정전기제어 화재방지 시스템 개발 (H05F)
30	전기전자 - 09	적외선 카메라를 이용한 멀티 터치스크린 개발 (G06F)
31	전기전자 - 10	In-situ 플라즈마 칼라와 라디칼의 통합감시 시스템 (H01L)
32	정보통신 - 01	차세대 NDGPS 수신기술개발 (H04B, G01S)
33	정보통신 - 02	동기식 전용망 통신단말기 개발 (H04B, H04Q)
34	정보통신 - 03	안전유도라인의 유무선통신 제어시스템 (G08C)
35	정보통신 - 04	웹기반 POS 단말기 개발 (G06K)
36	정보통신 - 05	오브젝트기반의 다국어 멀티미디어 정보장치 (H04B)

분류번호	기계소재 - 01	IPC(국제특허분류)	F24F, F25B
과제명	절전형 히트펌프형 항온항습기 개발
기술개발의 중요성	o 히트펌프는 공기나 물에 있는 열을 온도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동시키는 장치로 특히 냉난방 장치에 활용도가 높아지고 있으며 항온항습기는 전산실 같은 온도와 습도를 원하는 대로 일정하게 유지 시켜주는 장치로 그 가동률 및 활용율이 높음
기술개발의 목표	o 기존기술대비 효율성을 향상시키고 전력절감을 위한 히트펌프형 항온항습기 개발
기술개발의 내용	o 냉난방사이클 효율증가 및 절전효과 성능시험 o 기화식 가습기 (1,2차 필터, BOCKET, 펌프, 분사구, 청소용관 로) 및 자동세정형 필터(필터세척시스템 설계, PRE FILTER 세 척구조 설계)기술개발

분류번호	기계소재 - 02	IPC(국제특허분류)	H02K, B66B
과제명	고효율 절삭이 가능한 공작기계용 리니어 모터 개발
기술개발의 중요성	o 국내에서 개발된 대부분의 리니어 모터의 경우, 무게를 지탱하 는 힘이 약해 고도의 모터 기술을 요구하는 공작기계에는 적용할 수 없는 등 기술력의 한계로 대부분 수입 제품에 의존해왔음 o 해외의 유수한 공작기 제조업체들(오쿠마, 모리세이키, 야마자키마작 : 이상 일본)도 공작기계의 출시를 서두르고 있는 추세임
기술개발의 목표	o 공작기의 고속성 추구와 복합화된 기계에 의한 공정집약으로 고효율 절삭과 비절삭시간을 극소화한 리니어 모터 개발
기술개발의 내용	o 빠른 이송속도, 강한 추력, 정밀한 위치제어 관련 개발기술 o 고효율을 가지는 제품의 최적설계를 위한 전자장 및 방열해석기술 o 전용 드라이브 제작기술 o 고속, 고강성, 고정도의 안전운전특성을 위한 제어기술 개발

분류번호	기계소재 - 03	IPC(국제특허분류)	A61B, A61K
과제명	의료용 소형 진단기기 개발
기술개발의 중요성	o 의료용 진단 기기는 PET(Positron Emission Tomography), CT(Computed Tomography), Sonography, DSA(Digital Subtraction Angiography), MRI(Magnetic Resonance Imaging)등 첨단 장비까지 수많은 진단 기기들이 있음 o 최근 언제 어디서나 진단을 받고 처방을 하는 ‘유비쿼터스’ 의료기술이 각광받고 있으며 디지털 영상장비와 첨단 초음파장치를 활용한 원격진단기술이 발달하는 등 소형화․휴대화되면서 그 중요성이 증대되고 있음
기술개발의 목표	o 진단의 정확성이 높고 안전성이 확보된 소형 의료용 진단기기 개발
기술개발의 내용	o 국제수준의 인체적용 안전성, 유효성, 진단의 정확성 성능평가 o 진단용 단백질칩, 초소형 DNA칩 개발 o 경박단소화한 응급 진단, 질병진단, 혈액관련 진단기기 개발

분류번호	기계소재 - 04	IPC(국제특허분류)	B60Q, H01H
과제명	무접점 스톱램프 스위치 개발
기술개발의 중요성	o 기계식 접점 스위치를 무접점 전자식 스위치로 개발함에 따라 접검에 의한 스위치 작용으로 기계적인 스위치 접점의 마모 및 내구성을 향상하고 브레이크 정지등을 정확하게 점등하여 램프의 수명연장 및 안정성 확보등 중요성이 부각되고 있음
기술개발의 목표	o 비접촉, 무접점방식으로 내환경적, 내화학적, 내노이즈, 진동, 온도에 따른 검출거리 편차 등에 부합하는 스톱램프 스위치 개발
기술개발의 내용	o 내부장착된 IC CHIP의 저온특성 확보기술(-40~85도에서 안정성확보) o 저전류에서 동작이 가능한 기술 o 내환경적, 내화학적, 내노이즈, 진동, 온도에 따른 검출거리 편차관련 성능평가

분류번호	기계소재 - 05	IPC(국제특허분류)	G03B
과제명	디지털 x-ray 필름보관용 시스템 개발
기술개발의 중요성	o 디지털x-ray(DDR, Direct Digital Radiography) 기술은 엑스레이가 빛으로 전환하는 중간 단계 없이 바로 영상으로 변환시켜 주기 때문에 고화질 영상을 통한 정확한 진단이 가능한 기술임 o x-ray영상을 직접 디지털 신호로 획득하는데 필요한 핵심장치인 도체에 접착시 쉽게 고온으로 상승하므로 일정힌 온도를 유지하기 위한 냉온시스템 개발이 필요함
기술개발의 목표	o 기술적 변수 요소를 최적화하여 일정한 온도를 유지할 수 있도록 냉각시스템, 온열시스템 및 제어시스템 개발
기술개발의 내용	o 기술적 변수 요소(저진동, 저소음, 저중량 시스템, 이동간편, 일정온도유지)관련 기술개발 o 온도 : -30~45도에서 항상 25~30도 유지기술 o 저진동, 저소음, 유해물질 미발생 기술

분류번호	기계소재 - 06	IPC(국제특허분류)	B66F, B60V
과제명	띠판을 이용한 일체형 리프트장치 개발
기술개발의 중요성	o 리프트(lift)란 전기에너지를 이용하여 사람이나 화물 등을 상하로 이송하는 운반하역기계의 일종으로, 엘리베이터, 에스컬레이터, 곤도라 등이 대표임 o 기계제작과 이용장소 설치가 일체화된 산업으로 사용목적과 설치장소에 따라 사양을 달리하는 특성상 제품의 표준화에 한계가 있기도 하나 내수위주의 산업으로 창의적인 설계 및 제반 기술의 응용 등 고도의 기술이 요구되는 기술집약적 산업으로 중요성이 있음
기술개발의 목표	o 속도변환 및 중량, 구동효율의 문제점을 해결할 수 있는 고효율․경량화된 리프트장치 개발
기술개발의 내용	o 적재하중, 시험하중, 정격속도 등 성능평가 - 인장강도 : 110kg/nm, 구동장치 최대중량 : 90kg, - 소음 : 65db o 일반구조용 압연강재, 용접구조용 압연강재, 기계구조용 탄소 강관, 스테인리스를 적용한 기술 (강성 및 탄성고려) o 모터, 감속기, 드럼을 일체형인 구동방식 개발 o 건축물에 설치가 용이한 BASE FRAME 개발 o 구조적으로 안정적이며 경량화된 모터, 감속기, 드럼 개발

분류번호	기계소재 - 07	IPC(국제특허분류)	C10B
과제명	초소형 도어클로저 유니트 개발
기술개발의 중요성	o 도어클로저 관련하여 선진국이 시장을 대부분 점유하고 있으며 대표적으로 미국의 LCN, YALE, 독일의 DORMA 등이 세계시장을 선도하고 있음
기술개발의 목표	o 초소형에 따른 경량화 및 차별화된 내구성 및 정밀한 구동, 제조원가상의 강점으로 비용절감이 가능한 도어클로저 개발
기술개발의 내용	o 작동원리 : 직접 회전운동방식 기슬 o 부피 : 기존제품의 1/3~1/5 o 무게 : 500g 내외 o 사용스프링 : 비접촉 판스프링

분류번호	기계소재 - 08	IPC(국제특허분류)	F16K
과제명	에너지 절감기능의 버터플라이 투웨이 체크밸브 개발
기술개발의 중요성	o 버터플라이 투웨이밸브는 펌프장의 펌프 토출측 후단에 설치되는 밸브로서 펌프운전시 수두손실을 줄이고 역압에 의한 수충격을 완화시키는 중요한 기능을 함
기술개발의 목표	o 열림시와 닫힘시 디스크에 작용되는 힘의 효율을 극대화하여 기능을 향상시킨 체크밸브 개발
기술개발의 내용	o 몸통 및 디스크재질 : KS D 4302 GCD450/KS D 4101 SC410 o 밸브대 : STS304/420J2/316 o 열림시와 닫힘시 디스크에 작용되는 힘의 차이가 큰 기술개발

분류번호	기계소재 - 09	IPC(국제특허분류)	A62B, C01B
과제명	공기청정기능이 부착된 개인용 산소발생기 개발
기술개발의 중요성	o 최근 옥시스, 청풍 등에서 개인용 산소발생기는 휴대용 산소발생기, 차량용 산소발생기가 선보이는 등 밀폐된 공간에서의 보다 쾌적한 공간조성을 위해 다양한 용도로서 개발이 활발히 진행중인 아이템임
기술개발의 목표	o 외부공기를 유입하여 산소발생기능을 갖는 개인용 산소발생기 개발
기술개발의 내용	o 산소 농도 : 22~30% 이상 o 산소유량 : 1-5ℓ/min o 산소 토출구 : 1-4 EA o 수분 : 자연습도조건

분류번호	기계소재 - 10	IPC(국제특허분류)	F04C
과제명	에너지 절약형 극소형 압축기 개발
기술개발의 중요성	o 현재 적용되는 압축기 종류는 피스톤식이 대부분이며 냉장고나 에어컨등에 가장 핵심적인 부품으로서 적용되고 있으며 가장 많은 에너지를 소모하는 부품임
기술개발의 목표	o 에너지 소비가 적으며 소음과 진동이 적은 차세대 압축기 개발
기술개발의 내용	o 10w~ 극소형 중심(휴대가능)으로 개발 o 소형냉장 캐리어 개발, 저소음 공기압축기 제조기술 o 절전효율을 기존기술대비 150% 향상 성능평가

분류번호	기계소재 - 11	IPC(국제특허분류)	G06K, G06F
과제명	Mega Pixel 휴대폰 카메라 모듈 생산을 위한 자동화시스템 개발
기술개발의 중요성	o 휴대폰 카매라 모듈의 사양이 높아짐에 따라 Sensor에서 1.2,3,5Mega급의 화소수를 가진 사양으로 변화하고 있으며 단가하락으로 중국으로의 기술유출문제가 심각함
기술개발의 목표	o 생산성을 개선하고 불량률을 최소화하기 위한 휴대폰 부품양산용 고속비 전시스템 개발
기술개발의 내용	o Image pocessing Logic 설계 o Mega Pixel Multi Camera in/out image processing o 임베디드 리눅스 ( WinCE) Porting 및 Application 개발 o 검사시료 장착 시스템 개발 o 멀티 카메라 검사용 테스트 Chart 개발

분류번호	기계소재 - 12	IPC(국제특허분류)	G06F, G06G
과제명	SHM 센서 네트워크용 In-situ 데이터 획득장비 개발
기술개발의 중요성	o 항공기, 차량등이 외부로 받는 극한 하중 및 충격하중에 의해 손상이 발생하는데 특히 항공기 및 차량의 인프라시스템은 운행 중 외부하중 및 노화에 의한 물성변화로 손상이 외부에서 쉽게 발견되지 않아 인프라시설 시스템에 적용하는데 큰 문제가 있음
기술개발의 목표	o 동시다중 네트워킹 연결이 가능한 SHM 센서 네트워크용 In-situ 데이터 획득장비 개발
기술개발의 내용	o PXI-3800 인텔프로세서 기반의 In-situ 센서 네트워크 획득계측장비 개발 o Compact PXL 고속 4CH의 12BIT ADC 신호획득 o Compact PXL 고속 4CH의 14BIT ADC 신호발생 모듈 o 브리지 방식의 2중 출력을 갖는 광대역(11MHz, 80Vpp)파워증폭모듈개발 o NET 운용환경의 임베디드 XP 기반 플랫폼

분류번호	기계소재 - 13	IPC(국제특허분류)	F25B
과제명	압축기의 가동효율을 높인 냉동시스템 개발
기술개발의 중요성	o 냉동시스템에 있어서 동절기와 같이 응축기측 열원의 온도가 증발기측 열원의 온도보다 낮아지는 등의 경우 열교환기를 장착하는 등의 방법을 택하였으나 이는 장치과다등 비효율적인 방법으로 응축기쪽 열원의 차가운 온도를 이용한 고효율 냉동시스템개발 필요
기술개발의 목표	o 압축기의 가동을 최소화 또는 생략한 냉동시스템 개발
기술개발의 내용	o 냉매액의 감압시 후레쉬가스를 제거하기 위한 열교환시스템 및 관련부품제작 o 응축기의 온도가 증발기보다 낮아질 경우 압축기 가동없이 냉매의 흐름을 돕는 저압기상 냉매 이송관련 시스템 개발 o 각종 온도 및 압력감지기를 통해 검출된 값을 효율적으로 제어하기 위한 구동제어 설계 및 시스템 제작 o 시스템 검증을 위한 종합테스트 장비 개발

분류번호	기계소재 - 14	IPC(국제특허분류)	F23N
과제명	제조산업용 고효율 가스버너 개발
기술개발의 중요성	o 산업용 버너는 수입에 대부분 의존하고 있으며 기술력에 대한 제고가 필요한 분야임
기술개발의 목표	o 제조산업용 저온용 고효율 완전연소 가스버너 개발
기술개발의 내용	o 사용연료 : LPG, LNG o 비례제어방식에 의한 자동온조조절 o 시간당 최고/ 최저발열량 : 827,000kcal /17,200kcal o 사용가스압력 : 20mbar o 열효율 : 97% 이상

분류번호	화학환경 - 01	IPC(국제특허분류)	A61K, C07D
과제명	지방분해속도 및 지방조직 감소율이 높은 비만 치료제 개발
기술개발의 중요성	o 현재 비만치료 시장은 3~4조에 육박하지만 대부분의 치료제는 항우울제 증 향정신성 의약품에 의해 치료되고 이는 국민건강을 심각하게 위협하고 있으며 대부분 외국제약회사의 제품들이 점유하고 있는 실정임
기술개발의 목표	o 불안정한 화합물인 오클리스태트를 이용하여 안정성과 용출율의 모순을 해결하여 높은 안정성 및 부작용을 줄인 비만치료제의 개발
기술개발의 내용	o 시제품의 지방분해속도, 지방조직감소율 성능평가 o 지방세포 신호전달 및 유전자 발현 억제기술 o GLP 기준의 안전성연구, 품질규격설정을 위한 지표물질 연구, 복용편의성을 높인 정제(Tablet)형의 제형연구개발

분류번호	화학환경 - 02	IPC(국제특허분류)	A23L
과제명	성인병 치료 및 예방을 위한 저당기능성 식품개발
기술개발의 중요성	o 최근 현대인들에게 비만, 고형압, 당뇨등의 질환이 증가함에 따라 저당기능성식품이 주목을 끌고 있음
기술개발의 목표	o 고유의 식감을 유지하면서 성인병예방 및 치료에 효과적인 영 양학적 기능성을 높인 저당성 식품개발
기술개발의 내용	o 당 및 탄수화물 함량율 성능분석기술 o 식품에 대한 기능성물질의 효능과 대사, 채내유용성 등의 성능 평가 o 각종 성인병 치료 및 예방효과 분석평가

분류번호	화학환경 - 03	IPC(국제특허분류)	A62D
과제명	저농도의 소방약제용 포소화약재 개발
기술개발의 중요성	o 포소화약재란 화재발생시 불에 타지 않는 거품을 발생시켜 산소를 차단하 여 화재를 소화시키는 약제로서 유출유 및 알코올등 물로서 소화가 불가능한 화재에 적용하는 약제임 o 포소화약재는 강한 침투력을 보유하고 있어 물만 사용하는 경우보다 화재진압능력이 상승하고 특수화재 등에 적용 가능한 약재임
기술개발의 목표	o 가격이 저렴하고 저장 안정성이 확보되며 환경에 대한 오염이 적고 인체에 대한 독성이 없는 포소화약재 개발을 목표로 함
기술개발의 내용	o 농도를 낮춘 소화약재 개발 o PH : 중성 o 포배율 : 5배 이상 o 표면장력 : 20dyne 이하 o 확산계수 : 4.5 이상 o 유동점 -20 이하

분류번호	화학환경 - 04	IPC(국제특허분류)	A23L, A23J, B01D, C12N
과제명	기능성 단백질의 정제 및 대량생산기술
기술개발의 중요성	o 단백질의 정제란 단백질들은 구성하고 있는 amino acid에 따라 질량과 pI(isoelectric point)값이 다름. 따라서 이러한 요인을 이용하여 단백질을분리하는 기술을 말하며 고효율 단백질의 발현, 가용화 등 최근 아미노산치환을 이용한 고효율 감미단백질의 개발 등 널리 활용되고 있음
기술개발의 목표	o 기능성 단백질의 정제 및 대량생산기술개발
기술개발의 내용	o 열안정성, PH안정성을 확보하는 기술 o 다양한 대량발현 조건 조절연구를 통해 가용성 고효율 단백질 개발기술 o GRAS(Generally recognized as safe)를 이용한 대량생산법의 개발

분류번호	화학환경 - 05	IPC(국제특허분류)	B23B, D21H
과제명	친환경 벽지개발
기술개발의 중요성	o 최근 새집증후군을 기점으로 건축자재시장도 웰빙 바람에 휩싸였으며, 생산에서 시공까지 건강 아이템벽지는 실내의 대부분을 차지하고 있어 건강한 실내 환경을 위한 주요한 요소로서 자리매김하고 있으며 실내용 및 가정용뿐 아니라 산업용 초벌벽지 등으로 널리 활용되고 있음
기술개발의 목표	o 새집증후군의 주요 유해물질은 포름알데히드를 효율적으로 차단하고 각 종 화학재료대신 친환경소재를 이용한 기존대비 차별화된 벽지기술 개발
기술개발의 내용	o 탈취, 항균, 원적외선 방사, 습도조절 등 성능평가 o 유독가스, 포름알데히드, VOCs 불검출 기술개발

분류번호	화학환경 - 06	IPC(국제특허분류)	F02M
과제명	고성능․고품질의 자동차 엔진용 첨가제 개발
기술개발의 중요성	o 자동차 엔진용 첨가제는 엔진용 윤활유개념으로 점도지수향상제·유동점 강하제(알킬나프탈린 등)·유성향상제(지방산 등)·극압첨가제(極壓添加劑:유기염산·인·황화합물 등)·산화방지제(페놀·나프톨·아민·황 및 인화합물)·청정제(유기금속염·슬러지 부착방지)·방청제(防劑:석유·술폰산염 등)·소포제(消泡劑:규소유 등)·에멀션화제(乳化劑:증기 실린더유 등에 사용)로 활용되고 있음
기술개발의 목표	o 연비 개선, 엔진수명 연장, 오일교체기간 연장, 유해배출가스 억제 기능을 기존기술대비 대폭 향상시킨 고성능ㆍ고품질의 엔진용 첨가제 개발
기술개발의 내용	o 엔진의 성능향상, 수명연장 기술개발 성능평가 o 마찰방지 성능, 오일교체 기간연장, 유해배출가스 억제기능 향상 기술개발

분류번호	화학환경 - 07	IPC(국제특허분류)	C08J, G02B
과제명	천연소재를 이용한 기능성 필름개발
기술개발의 중요성	o 기능성 필름은 크게 일렉트로닉스용으로 LCD·PDP 등 디스플레이 성능을 향상시킬 수 있는 용도와 각종 과채의 신선도 유지관련 기능성 포장용 필름용도로 널리 적용되고 있음 o 기능성 필름은 부가가치가 높고 소수의 일본 업체들이 과점하는 분야로 국내 업체들의 시장진입이 가속화 될 경우 수입대체 효과가 크게 촉발될것으로 기대됨
기술개발의 목표	o 천연소재를 이용한 원가절감, 경박단소화로 인한 최적의 솔루션을 갖춘 기능성 필름개발
기술개발의 내용	o 특수 기능성 코팅제 원료/코팅제 적용기술 o 대전방지 코팅, 김서림 방지 코팅, 표면경도강화 코팅 o 방오염성 코팅, 유무광 코팅, 항균 코팅 등 각종 고기능성 기술개발 o 항균효과 지속성, 인체안정성 성능평가

분류번호	전기전자 - 01	IPC(국제특허분류)	B01D, A61L, C02F
과제명	음이온 KIT 개발, 순간 냉각/가열 방식 정수시스템 개발
기술개발의 중요성	o 음이온은 미세먼지 및 가전제품의 정전기 제거에 효과가 있음. 실내공기의 질을 언급할 때 빠지지 않는 포름알데히드와 같은 인체 유해물질 제거에도 효과가 있음 o 기존 정수기는 다량의 온수 및 냉수의 장기보관으로 2차 오염발생이 우려됨, 따라서 정수탱크가 없는 순간 냉각/가열 방식의 정수시스템이 필요함
기술개발의 목표	o 압전변압기와 이온변환기를 이용한 음이온 공기정화기 KIT 개발 o 2차 오염방지 및 에너지 효율을 높인 순간 냉각/가열 정수시스템 개발
기술개발의 내용	o 압전 변압기와 이온변환기를 적용한 음이온 발생회로 설계 o 작동시 발열이나 압전 특성의 열화가 적은 재료를 선택하여 소형화된 압전 변압기를 채택한 음이온 발생기 개발 o 중공사막 필터 시스템과 환경친화적인 R-134a 냉매를 사용하며, 순간냉각은 냉매 압축/팽창 방법과 열전소자를 복합적으로 이용하고 순간 가열은 전기가열방법을 사용한 냉온 정수기 개발

분류번호	전기전자 - 02	IPC(국제특허분류)	H05K
과제명	PCB HOLE 가공용 알루미늄 시트 개발
기술개발의 중요성	o PCB 생산 드릴공정에서 기판에 존재하는 작은 상처나 미세한 티 또는 드릴의 회전력에 의해 발생되는 고열에 의해 드릴 날 및 기판 자체가 손상되는 문제점이 발생됨. o 초경비트의 드릴 사용 가공시에도 높은 고열이 발생되고, 드릴의 부러짐 현상 및 편심 발생이 증가하여 PCB 불량율이 증가됨
기술개발의 목표	o PCB hole 가공용 수성왁스코팅 알루미늄 시트 개발
기술개발의 내용	o 생산성 향상을 위한 간이자동화 기술(10m/min 이상) o 다용도 전용 Coating 기 개발(tool 포함) o width, length 방향 동시절단용 시스템 구축 o 코팅층의 수용성 불량률 제거(17% 이하)

분류번호	전기전자 - 03	IPC(국제특허분류)	H04B, H04L
과제명	지그비(Zigbee) 무선통신 응용 조명 시스템
기술개발의 중요성	o 트랙이동 조명시스템은 천정이나 벽면에 설치되는 파워 트랙상에 이동대차(Moving Car)를 설치하고 이동대차에 조명기구와 기타 부속장치를 장착하여 조명기구 및 장치들을 원하는 장소로 자유롭게 이동하며 사용자가 요구하는 조명환경을 조성할 수 있도록한는 가변형 조명 시스템임
기술개발의 목표	o 지그비(Zigbee) 무선통신으로 제어되는 트랙 이동형 조명시스템 개발
기술개발의 내용	o 트랙무빙시스템에 차세대 무선통신제어방식을 결합한 시스템 개발 o 트랙무빙시스템, 트랙무빙리프트시스템 개발 및 국제표준기술 (IEEE 802.15.4 Zigbee Alliance) 지그비(Zigbee) 솔루션 개발

분류번호	전기전자 - 04	IPC(국제특허분류)	H04Q, H04N
과제명	통합리모트콘트롤러의 데이터 처리 장치
기술개발의 중요성	o 적외선 데이터 송수신부와 신호의 수신시에 필요한 데이터를 추출하는 로직 및 신호의 송신시에 적절한 구형파형을 생성할 수 있는 구성요소로 이루어진 타이밍 제어부, 데이터 저장을 위해서 필요한 메모리부 등으로 구성하여 기존 통합형과 SW를 이용한 학습형의 단점을 극복하여 데이터의 신속한 처리를 수행 및 최소 성능과 용량의 CPU 와 메모리 사용
기술개발의 목표	o 학습형 리모트 콘트롤러 기술 개발에 문제점으로 대두되고 있는 학습된 신호의 인식률 개선 및 메모리 저장공간의 효율적 사용방안 도출
기술개발의 내용	o 적외선 신호 변환부와 구형파형 생성부로 구분되는 적외선 송수신부 개발 o 클럭입출력부와 타이밍처리부, 기능제어부로 구성되는 타이밍제어부 개발 o CPU 프로그램 개발 o SoC용 IP로 개발

분류번호	전기전자 - 05	IPC(국제특허분류)	H02J, H01M
과제명	단일모듈 병렬연결 대용량 충전기 개발
기술개발의 중요성	o 종래에 사용되던 충전기는 충전전류 및 배터리의 용량에 따라서 다양한 모델을 종류별로 생산하여야 하며, 또한 100A 이상의 대용량의 충전기일수록 고가의 비용 발생으로 재고 부담이 늘고 수공 제작상의 어려움으로 납기를 제대로 맞추기가 쉽지 않으며 충전기 사용 현장에서 고장 발생시 고가의 충전기 전체를 교체해야 하는 상황이 허다하게 발생하게 됨
기술개발의 목표	o 20KW급 대용량 충전기 개발(생산성 향상, 재고의 단순화, A/S의 편리성, 다품종 생산이 용이한 대용량 충전기)
기술개발의 내용	o 대용량 충전기는 기본 충전동작을 위한 완전한 단위모듈을 구성하고, 이 단위모듈을 적정한 전류용량에 맞추어 병렬연결하며 병렬 연결된 각 모듈을 일률적으로 동작하도록 하는 통합제어장치를 부가하며 각 장치와 모듈간의 가장 단순한 신호전달만으로 유기적으로 동작될 수 있도록 구성

분류번호	전기전자 - 06	IPC(국제특허분류)	G09G, G02F
과제명	광원을 이용한 디스플레이 패널 개발
기술개발의 중요성	o 영상을 볼 수 있는 채널의 다양화, 용도에 따른 디스플레이 패널의 소형 및 대형화가 내외장형으로 이루어지고 있다. 대부분의 하드타입으로 수요자 측면에서 대형의 경우 휴대하기 어렵고, 소형의 경우 보기 어려운 한계점을 가지고 있음
기술개발의 목표	o 디스플레이 되어지는 화면부를 각 제품의 광원특성에 맞게 휘도각층의 1차, 2차 LAYER를 올리고, 언제 어디서나 편리하고 휴대하기 간편하도록 평활도를 유지하기 위한 Flexible Base를 상당횟수에 걸쳐 가공 필터링 후 수천회의 반복사용에도 원형이 유지할 수 있도록 함과 동시에 항온 및 항습을 필요에 따라 실시함으로 외부의 온도에도 항상 적정상태를 유지할 수 있어 패널의 구조를 항상 일정하게 조성 할 수 있도록 함
기술개발의 내용	o Flexible 베이스울 및 필름가공 기술 개발 o 초 고휘도 reflection 시료 개발

분류번호	전기전자 - 07	IPC(국제특허분류)	G01R
과제명	다기능 자동검사기 개발
기술개발의 중요성	o 기존의 고비용 주문제작, 낮은 호환성 등의 문제로 중소기업에서 도입하기 어려웠던 자동검사기를 프로그램과 시스템을 일체화시켜 전문적인 지식이 없는 사람들도 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 정형화할 필요가 있음
기술개발의 목표	o 별도의 프로그램과 하드웨어를 구성할 필요 없이 필요한 검사항목에 해당되는 카드만 추가하여 시스템을 구성
기술개발의 내용	o 모든 측정카드의 정형화, 사용자 편의성 증대, 저비용으로 제품 제공 o 자동차전장품, 휴대폰, 복사기 콘트롤러, 마우스, 힌지, 핸즈프리 카본저항 PCB, 블루투스 등의 기능검사 및 내구성 에이징 검사 o 중소기업용으로 저비용 자체관리가 가능하도록 제공

분류번호	전기전자 - 08	IPC(국제특허분류)	H05F
과제명	정전기제어 화재방지 시스템 개발
기술개발의 중요성	o 석유화학 계열공장(기능성 수지공장, LLDPE, HDPE, PP, LDPE, MBS 등)에서 제품생산 또는 이동과정 동안에 많은 정전기가 발생하고 있으며, 이로 인하여 폭발사고가 자주 일어나 많은 인명 및 재산피해가 발생하고 있음 o 폭발의 위험성이 있는 정전기를 체계적으로 관리하여 폭발의 위험성을 제거하고 chunk, plugging 등으로 인한 생산성 감소를 해결하기 위하여 정전기를 모니터링하여 제어할 수 있는 시스템의 개발이 필요함
기술개발의 목표	o 제품생산장치의 내부에 발생하는 정전기를 측정하고 이를 모니터링하여 제어하는 정전기 제어 시스템 개발
기술개발의 내용	o 정전기 트랜스미터 E/P Converter 개발 o 방폭 트랜스미터 주물 Compact Design o 정전기 측정기록용 저가용 방전봉 생산 o 정전기 제어 시스템 Pilot Simulator 장치 개발

분류번호	전기전자 - 09	IPC(국제특허분류)	G06F
과제명	적외선 카메라를 이용한 멀티 터치스크린 개발
기술개발의 중요성	o 대형 터치스크린(50˝이상)을 구현할 수 있는 기존의 방법은 초음파방식, 적외선방식, 레이저방식이 있으나, 고비용 및 주위환경의 변화에 의한 신뢰성이 떨어지는 문제를 안고 있음 o 기존의 카메라 방식의 터치스크린보다 더 안정된 방식인 적외선 카메라를 이용하여 국내외 시장의 점유 및 기술적 우위를 확보함은 물론 향후 적외선 카메라를 이용한 멀티터치스크린 개발의 기초기술 확보
기술개발의 목표	o 외부환경변화에 신뢰성이 있는 대형 터치스크린 기술, 빠른 응답속도 및 높은 정밀도를 구현하는 대형 터치스크린 기술, 시스템의 단순화로 인한 사후처리가 용이한 터치스크린 기술 개발
기술개발의 내용	o 전화면 관측용 광각렌즈(90도 이상) 개발 o CMOS 칩을 사용한 터치스크린용 카메라 개발 o 외란광 차단용 적외선 필터 개발 o 적외선 방사 LED 모듈 개발

분류번호	전기전자 - 10	IPC(국제특허분류)	H01L
과제명	In-situ 플라즈마 칼라와 라디칼의 통합 감시시스템
기술개발의 중요성	o 플라즈마를 이용한 박막증착과 식각공정시 장비의 공정변수나 부품에 이상이 발생할 경우 플라즈마의 Integrity가 치명적으로 손상을 입게 되며, 따라서 제조되는 박막의 질이 저하되고 이는 소자수율의 저하를 초래하게 됨
기술개발의 목표	o OES와 인공지능을 결합해서 플라즈마 상태를 진단하는 기술 개발
기술개발의 내용	o OCD 기구를 플라즈마 장비에 장착해 탐지성능 평가 o OES와 OCD 기구의 통합 설계 기술 개발 o 통합 감시 시스템의 In-situ 센서정보의 신경망 모델링 기술 개발 o 검출 한계 5pico-ampere 이상, 데이터 측정 속도 10회/sec(5 pA 기준) 데이터 안정도 1%미만, 모델 에러율 5%미만

분류번호	정보통신 - 01	IPC(국제특허분류)	(H04B, G01S
과제명	차세대 NDGPS 수신기술개발
기술개발의 중요성	o DGPS는 선박항해안전을 위하여 GPS전파가 26,000km 상공으로부터 지표에 도달하는 동안 전리층, 대류층을 통과하면서 생기는 지연오차와 위성탑재원자시계의 오차 등에서 발생하는 위치오차를 보정하기 위하여 지상기준국에서 중파 MSK 변조방식으로 GPS 위성별 UDRE와 PRC RRC을 송출하는 것임(UDRE : User Differential Range Error, PRC : Pseudorange Correction, RRC : Range Rate Correction)
기술개발의 목표	o 선박용 DGPS 수신기 핵심 칩 국산화 및 응용제품용 범용 DGPS 모듈개발 등을 통하여 IALA의 개발목표에 부합되는 수신기술 개발
기술개발의 내용	o 선박용 DGPS 수신기 핵심 칩 국산화 o DSP 알고리즘 세부설계 및 칩 제작 o DGPS 수신기 분야별 DGPS 수신기 사양/성능 선정 o 응용제품용 범용 DGPS 모듈 개발 o 시각동기 수신 Simulator 상세설계 및 제작

분류번호	정보통신 - 02	IPC(국제특허분류)	H04B, H04Q
과제명	동기식 전용망 통신단말기 개발
기술개발의 중요성	o 일정한 반경내에서 이동성이 요구되는 건설현장, 이벤트행사장, 백화점, 경기장, 군합동훈련, 산업체 등에서 주로 사용되는 무전기의 짧은 통신거리와 1:1통신 불가의 단점을 극복
기술개발의 목표	o 전용망에서 모든 node가 Master인 동기방식을 사용한 통신 단말기 o 일정한 반경 내의 전용망에서 요금을 지불하지 않고 기지국을 설치하지 않고 중계기능이 가능하고, 무전기기능과 휴대폰의 1:1 통신 기능, 무선망에 자동결합/이탈 기능이 가능한 단말기 개발
기술개발의 내용	o 안테나 : Helical Antenna o 송신출력 : 50mW ~ 800mW o 통신 채널수 : 64 채널 o 음성 및 데이터 전송속도 : 153.6kbps o 수신기 감도 : -90dB o 사용주파수 : 400Mhz 대역 o 유효거리 : 1.5km 이상

분류번호	정보통신 - 03	IPC(국제특허분류)	G08C
과제명	안전유도라인의 유무선통신 제어시스템
기술개발의 중요성	o 안전유도라인의 속도, 점멸, 속도조절, 온도센서, 저전압감지 시스템을 설치하여 안전유도라인을 제어함으로써 유지관리가 용이함은 물론 원격지에서도 손쉽게 해당 안전유도라인의 상황을 보다 정확하게 파악할 수 있도록 한 것임
기술개발의 목표	o 안전유도라인의 입력신호, 전원상태, 점멸속도, 밝기 등을 상호분석하여 전원차단, 인장력 강화, 온도센서 등으로 인한 저전압보호 기능으로 안전유도라인 시스템의 고장들을 사전에 판단하고 안전유도라인의 성능을 향상시키는 한편, 실시간 제어가 가능한 안전유도라인의 유무선통신제어 시스템 개발
기술개발의 내용	o RS-485 통신을 이용한 유선 Control System으로 구성되어 유선통신의 특성상 통신선로가 차단될 경우를 대비하여 Back-Up망으로 424Mhz 소출력 Data 통신이 가능한 RF통신 System이 탑재되어 통신장애를 유발하지 않도록 설계

분류번호	정보통신 - 04	IPC(국제특허분류)	G06K
과제명	웹기반 POS 단말기 개발
기술개발의 중요성	o 하드웨어 중심의 단말기에서 탈피하여 소프트웨어 중심으로 임베디드 시스템 구축을 통하여 기존의 하드웨어를 대폭 축소시킴으로써 소비자가 가격을 파격적으로 낮추는 소프트웨어의 기능적인 면을 통합하여 시스템을 공급
기술개발의 목표	o 소프트웨어 중심의 SaaS 시장 및 POS의 하드웨어시장을 점유할 수 있는 웹기반 POS 단말기 o 마케팅 통합 SOA구현을 위한 고객지향 기능성 저가용 웹 POS단말기 개발
기술개발의 내용	o 웹 POS와 인터페이스 개발 o 주변기기와 인터페이스 개발(기존 POS 기능, 신용카드 결제기능, 한도금액, 사용자의 결제 패턴 표시 기능) o 각각의 모듈 간 통신 프로토콜 개발(시리얼포트(RS-232C), 병렬포트 이용) o 기능성 통합 단말기 모델 구현 o 온/오프라인 통합 시스템 모델 구현

분류번호	정보통신 - 05	IPC(국제특허분류)	H04B
과제명	오브젝트기반의 다국어 멀티미디어 정보장치
기술개발의 중요성	o 휴대형 정보기기의 저장용량이 급격히 증가할 것이 예상되며 이는 기기 내 저장된 대량의 디지털정보에 대한 효율적인 검색과 이용에 대한 표준솔루션의 필요성을 야기하게 됨
기술개발의 목표	o 휴대형장치와 개별 PC, 인터넷 상에 유통되는 디지털정보를 ‘오브젝트’ 단위의 고유식별 ID체계로 관리하여 원하는 정보의 습득과 제공에 있어 획기적이고 효율적인 솔루션 제공
기술개발의 내용	o 디지털정보관리 및 언어별 고유식별 ID 표준 체계 개발 o 디지털정보관리 및 언어별 고유식별 ID 생성, 인증, 관리 기능 개발 o 2D 패턴코드 인식 기능의 휴대형 멀티미디어 장치 개발 o Wibro, Wi-Fi 기능을 이용하여 네트워크 상의 데이터 검색 및 재생 o 데이터 이용 CRM을 통하여 통계정보, 북마킹정보 관리 기능 제공